## **VEDLEGG M.** Sjekkliste for plankart

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sjekkliste for plankart, datert xx.xx.xx**Planid: Plannamn: Saksnummer kommune: Prosjektnummer konsulent:Plankart skal utarbeidast i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregisterDel 1 – Vegleiar for framstilling av arealplanar |  |  |
|  | Sjekkpunkt | Utdjuping | Rutine/prosedyre | Merknad | Utført/ok |
| 1. | Basiskart | Kartgrunnlag som er nytta som grunnlag for utarbeiding av planen. Kartgrunnlag skal vera det sist reviderte på tidspunktet planarbeidet startar. Kartet skal ikkje innehalde usikre/ ikkje innmålte eigedomsgrenser langs eller innanfor plangrensa.Basiskart skal ikkje vera eldre enn 6 md. når planforslag kjem inn. Er det eldre må det vurderast om nytt kart må tingast(for grisgrendte strøk, skog- og fjellområder kan eldre kartgrunnlag aksepterast). | Sjekk: * Sjekk ev. endringar i eigedomsgrenser.
* Er basiskart eldre enn 6 md., sjekk det opp mot GisLine.(Ved større avvik i høve grunnkartet må nytt basiskart tingast. Tingast hjå kommunen.
 |  |  |
| Eigedomsgrenser* Referat frå oppstartsmøte – føreligg det oppmoding om klårlegging/innmåling av eigedomsgrenser (sjå vedl. F fagkunnig si sjekkliste i Startpakken, nr. 24)
* For kommunen: Om uklåre eigedomsgrenser er opplyst om må det kontrollerast om det er rekvirert klårlegging, og om nye grenser er lagt inn i basiskartet.
 |  |  |
| * Høgdekurver, legg på høgdetal
 |  |  |
| * Stadnamn
 |  |  |
| * Bygningar
 |  |  |
| * Vegar
 |  |  |
| * Bekker
 |  |  |
| * Stiar
 |  |  |
| * Gnr/bnr
 |  |  |
| * Kystkontur
 |  |  |
| 2. | Val av kartmålestokk | * Reguleringsplan 1:500 - 1:2000
* Områderegulering 1:1000 - 1:5000
* Kommunedelplan 1:5000 - 1:10000
* Kommuneplan 1:20000 - 1:50000
 | Sjekk: * Val av målestokk
 |  |  |
| 3. | Rutenett | Rutenett tilpassast etter kva målestokk plankartet har.Eks:* Detaljregulering for større område- M1:1000, bruk rutebreidde/rutehøgde 200
* Detaljregulering for mindre område- M1:1000, bruk rutebreidde/rutehøgde 100
* Detaljregulering for mindre område- M1:500, bruk rutebreidde/rutehøgde 50
* Koordinattekst tilpassast øvrig tekst påplankartet
 | Sjekk: * Rutebreidde/ rutehøgde
 |  |  |
| * Tekst størrelse koordinatar
 |  |  |
| 4. | Tittelfelt | Tittelfelt vert oppdatert fortløpande i planprosessen med datoar og vedtaksnummer.Dato nedst til høgre i tittelfelt skal oppdaterast ved kvar innlevering av revidert plankart FØR 1.gongs handsaming | Sjekk: * Nynorsk
 |  |  |
| * Plannamn (Døme: Detaljregulering for Valevegen, gnr/bnr 26/129 mfl.)
 |  |  |
| * Kommunevåpen
 |  |  |
| * planID
* NB. I tittelfelt der det står *Nasjonal arealplan-ID,* skal denne skrivast slik: kommunenummer\_planID (døme 4614\_202103)
 |  |  |
| * Forslagstillar
 |  |  |
| * Planen er utarbeidd av (firma/logo)
 |  |  |
| * Dato (konsulent)
 |  |  |
| * Signatur (konsulent)
 |  |  |
| 5.  | Teiknforklaring | Teiknforklaring skal innehalde: * Overskrifter med visning til § i PBL.
* Føremålsboks med feltnamnforkorting, tilhøyrande tekst og føremålskode i parentes.
* Omsynssoneboks med omsynssonenamn (eks. H140), med tilhøyrande tekst.
* Linjesymbol og ev. punktsymbol med tilhøyrande tekst.
* Informasjon om ev. ikkje juridisk bindande informasjon.
* Om planen består av fleire plankart skal det liggje informasjon i teiknforklaring om at det føreligg plankart i fleire nivå.
 | Sjekk: * PBL 2008
 |  |  |
| * § inndeling
 |  |  |
| * Forkorting i tekstboks(forkorting i samsvar med anbefalingar frå KMD)
 |  |  |
| * Referanse til SOSI-kode
 |  |  |
| * Linjesymbol
 |  |  |
| * Punktsymbol
 |  |  |
| * Ev. tilleggsinformasjon som referanse til planutsnitt
 |  |  |
| 6. | Kartopplysningar | Opplysningar om basiskartet. * Nordpil plasserast fortrinnsvis i «boks» for kartopplysningar men kan leggjast på rutenett i kartdelen om dette er rotert (gjeld i hovudsak samferdselsplanar)
 | Sjekk: * Kjelde for basiskart (Døme: Stord kommune, FKB N1)
 |  |  |
| * Dato for basiskart
 |  |  |
| * Koordinatsystem (EUREF 89, UTM sone 32)
 |  |  |
| * Høgdegrunnlag (NN2000)
 |  |  |
| * Opplysningar om tilleggsmåling
 |  |  |
| * Ekvidistanse
 |  |  |
| * Kartmålestokk
 |  |  |
| * Opplysning om arkstorleik
 |  |  |
| * Målestokklinjal
 |  |  |
| * Nordpil
 |  |  |
| 7. | Plankart - kartdel | Planen skal vera utarbeid i samsvar med kommunal og Moderniseringsdepartementet sin vegleiar for framstilling av plankart.Oppbygging av vektorisert plan:* Planens avgrensing skal fylgja ytterkant føremålsgrenser.
* Alle føremålsgrenser skal henga saman.
* Innafor planområdet skal heile område vera dekka av arealføremål.
* Grenselinjer som ikkje er brukt i

flatedanning skal ikkje førekoma * Grenselinjer skal ha eit knutepunkt der dei kryssar same objekttype
* Føremålsgrense mellom to føremål skal berre vera ei linje. Om intensjonen er at føremålsgrenser skal følgje eigedomsgrense skal desse linjene vera identiske.
* Dersom to linjer med ulike objektkodar skal liggja dobbelt (for eksempel føremålsgrense og omsynssonegrense), skal den eine linja vera kopi av den andre.
* Ingen innsettingspunkt for linjer, punkt, flater eller tekst skal liggja utanfor plangrensa.
* Bruk forkortingar på feltnamn i samsvar med KMD sitt forslag til feltkoder til arealplaner
* Eigenskap «beskrivelse» er påkravd på føremålsflater med kode 1169,1390,1490,1500,1560,1590,1690,1800,1900,2061,2180,2090,2800,2900,3800,3900,4010, 4800,5900,6800,6900
 | Sjekk: * Behov for regulering i andre nivå
 |  |  |
| * Planavgrensing
 |  |  |
| * Målsetting breidde- veg, fortau m.m.
 |  |  |
| * Målsett radius veg/kryss
 |  |  |
| * Frisiktsoner
 |  |  |
| * Målsett frisiktlinje
 |  |  |
| * Feltnamn med evt. eigarform og nummer (som eigenskap på flata, unngå RpPåskrift)
* For H140 frisiktsoner og anna veggrunn treng ikkje løpenummer om det er ei felles føresegn for desse døme
* Sjekk feltnamn i plankart opp mot føresegner
 |  |  |
| * Tomtenummer
 |  |  |
| * Kote byggjehøgd
 |  |  |
| * Grad av utnytting (som eigenskap på flata)
 |  |  |
| * Formålsarealet sin storleik i

areal (som eigenskap på flata), evt. storleik areal pr. tomt. |  |  |
| * Avstand byggjegrense frå

vegkant eller senterlinje veg* 15 m frå kommunal veg/ 50m frå Fylkesveg/E39 (avvik må utgreiast)
 |  |  |
| * Omsynssoner - rett type, rett nr.
* (For kulturminne, støy etc.)
 |  |  |
| * Bestemmelseområde- rett type, rett nr. (#1,#2 osb.)
 |  |  |
| * Regulerte eigedomsgrenser
 |  |  |
| * Eigedomsgrenser som skal opphevast
 |  |  |
| * Murar, støyskjerm m.m.
 |  |  |
| * Omriss planlagde bygg, bygg som skal rivast, bygg som inngår i planen
 |  |  |
| * Utsjånad: Linjetjukkleik, skravur, tekst storleik
 |  |  |
| * Senterlinje veg
* Høgder på veg (alternativ: profilteikning i vedlegg til planomtalen)
* Sjekk geometri på veglinjer
 |  |  |
| 8. | SOSI | Plankart på SOSI-format skal føreliggje på til ei kvar tid sist gjeldande SOSI-standard. Karttekniske krav* Alle føremålsgrenser skal henga saman.
* Innafor planområdet skal heile område vera dekka av arealføremål.
* Føremålsgrenser kopiert frå veggeometri – erstatt punkt med buer.
* Ingen linjer av same objekttype skal liggja dobbelt.
* Grenselinjer som ikkje er brukt i

flatedanning skal ikkje førekoma * Grenselinjer skal ha eit knutepunkt der dei kryssar same objekttype
* Føremålsgrense mellom to føremål skal berre vera ei linje. Føremålsområda skal difor ikkje vera overlappande.
* Planens avgrensing skal vera identisk med ytterkant føremålsgrenser. Om plangrensa er «offsett», skal dette gå fram av teiknforklaringa.
* Dersom to linjer med ulike objektkodar skal liggja dobbelt (eks. føremålsgrense og omsynssonegrense), skal den eine linja vera kopi av den andre.
* Ingen innsettingspunkt for linjer, punkt, flater eller tekst skal liggja utanfor plangrensa.
 | Kjør kontroll av fila i Statens kartverk sitt program SOSI-vis/SOSI-kontroll. Sjekk:* at planen ser identisk ut som plankart på papir/pdf.

(Bruk pkt. 8 som kontrollverktøy) |  |  |
| * at linjer for omsynssoner er samanfallande med føremålslinjer, frisiktlinjer m.m.
 |  |  |
| * Sjekk geometri på linjer (formålslinjer langs veg, har desse punkt frå vegprosjekteringsfila må dei ryddast)
 |  |  |
| * Eigenskap «beskrivelse» er påkravd på kode 1169,1390,1490,1500,1560,1590,1690,1800,1900,2061,2180,2090,2800,2900,3800,3900,4010, 4800,5900,6800,6900
 |  |  |
| * Eigarform, feltnamn, arealstorleik, BYA som RpPåskrift
 |  |  |

Kommentar: